函数定义：

1. DefuaultTask;默认任务，进行各部分功能的初始化；
2. SD\_Task ，SD卡任务，进行SD卡的读写操作；
3. ETH\_Task，网口任务，
4. USB\_Task，USB任务，
5. UART\_Task,串口任务，
6. LCD\_Task,显示屏任务。
7. Watchdog\_Task,看门狗任务，
8. IOExternal\_Task,I/O扩展任务，按键及一些IO操作
9. CAN\_Task, CAN通讯任务
10. Debug\_task, 调试串口
11. Flash\_task, 外部FALSH
12. AD\_Task, 外部3个SPI ADC
13. ADC\_Task, 内部ADC
14. DAC\_Task, 内部DAC

信号量：

二值信号量：

互斥信号量：